OPEN        .EQU        $03             ; commande OPEN
OPNIN       .EQU        $04
OPIN        .EQU        $04; OPEN INPUT
OPNOUT      .EQU        $08
OPOUT       .EQU        $08; OPEN OUTPUT
PUTCHR      .EQU        $0B; commande "PUT CHARACTER" utilise pour faire le PLOT sur S:
CLOSE       .EQU        $0C; CLOSE DEVICE
DRAWLN      .EQU        $11; commande DRAW LINE

CIOV        .EQU        $E456   ; Vecteur d'entree au CIO


ROWCRS      .EQU        $54; CURRENT GRAPHICS CURSOR ROW
COLCRS      .EQU        $55; & $56. LSB MSB OF CURRENT GRAPHICS CURSOR COLUMN


ATACHR      .EQU        $2FB; LAST GRAPHICS CHARACTER READ OR WRITTEN, couleur pour le drawto

; IOCB
ICHID       .EQU        $340; HANDLER
ICDNO       .EQU        $341; DEVICE
ICCOM       .EQU        $342; COMMANDE
ICSTA       .EQU        $343; STATUS
ICBAL       .EQU        $344; ADRESSE BUFFER PARTIE BASSE
ICBAH       .EQU        $345; ADRESSE BUFFER PARTIE HAUTE
ICPTL       .EQU        $346 
ICPTH       .EQU        $347
ICBLL       .EQU        $348; TAILLE PARTIE BASSE
ICBLH       .EQU        $349; TAILLE PARTIE HAUTE
ICAUX1      .EQU        $34A; AUX1
ICAUX2      .EQU        $34B; AUX2